**四、主要标的信息**

|  |
| --- |
| 中标（成交）供应商名称 |
| 湖南麓山家具制造有限公司 |
| 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  |  |  |
| 医用货架 | 详见附件。 | ★（1）采用40\*40\*1不锈钢方通为框架，层板采用304不锈钢加工制作，材料厚度1.0mm；（2）货架共设4层固定层板；（3）详细以图纸为准。171100\*500\*1800;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 171.1 | 2270 |  |  |  |
| 医用护士工作站 | 详见附件。 | ★（1）主材：采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，表面贴优质品牌防火板，符合防火要求。标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）底座采用拉丝304#1.0mm不锈钢制作； （5）内部走线槽使用防火板，提高防火要求，主机柜，护理存储柜与站体主材一致，内部结构满足护士站工作要求配置 (6)内部线槽设强弱电检修口，便于日常检修维护。每个工位配台下键盘架，看台设收纳层。 ★（7）含强、弱电插座面板及底盒 （具有国家强制性3C认证标识）（台面另计） (8)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。（4720+2190）/2120\*700/300\*750/1050;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 33200 |  |  |  |
| 医用储物柜 | 详见附件。 | ★（1）衣柜侧板、门板、背板、底板，踢脚板采用优质品牌国家标准E1级18mm多层生态实木板基材，表面贴优质品牌防火板饰面，层板、顶板采用优质品牌E1级及以上25mm颗粒板，颜色待定，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； 标准符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 9846-2015《普通胶合板》 （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）所有板材均经过防虫防腐、防水处理。 (5)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。207550\*600\*2000;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 207.55 | 1790 |  |  |  |
| 医用病房衣柜 | 详见附件。 | ★（1）衣柜侧板、门板、背板、底板,踢脚板，采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层生态实木板基材，表面贴优质品牌防火板饰面，层板、顶板采用优质品牌国家标准E1级及以上25mm颗粒板，颜色待定，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； 标准符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 9846-2015《普通胶合板》 （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 (5)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。957900\*600\*2000;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 957.9 | 1690 |  |  |  |
| 医用护士工作站 | 详见附件。 | ★（1）主材：采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，表面贴优质品牌防火板，符合防火要求。标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （2）封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）底座采用拉丝304#1.0mm不锈钢制作； （5）内部走线槽使用防火板，提高防火要求，主机柜，护理存储柜与站体主材一致，内部结构满足护士站工作要求配置 ★ (6)内部线槽设强弱电检修口，便于日常检修维护。每个工位配台下键盘架，看台设收纳层。 （具有国家强制性3C认证标识）（台面另计） (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。（1500+4800+1500）/6400\*700/300\*750/1050;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 45000 |  |  |  |
| 医用护士工作站 | 详见附件。 | ★（1）主材：采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，表面贴优质品牌防火板，符合防火要求。标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （2）封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）底座采用拉丝304#1.0mm不锈钢制作； （5）内部走线槽使用防火板，提高防火要求，主机柜，护理存储柜与站体主材一致，内部结构满足护士站工作要求配置 ★ (6)内部线槽设强弱电检修口，便于日常检修维护。每个工位配台下键盘架，看台设收纳层。 （具有国家强制性3C认证标识）（台面另计） (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。（3500+2695）/4695\*700/300\*750/1050;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 34400 |  |  |  |
| 医用护士工作站 | 详见附件。 | ★（1）主材：采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，表面贴优质品牌防火板，符合防火要求。标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （2）封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）底座采用拉丝304#1.0mm不锈钢制作； （5）内部走线槽使用防火板，提高防火要求，主机柜，护理存储柜与站体主材一致，内部结构满足护士站工作要求配置 ★ (6)内部线槽设强弱电检修口，便于日常检修维护。每个工位配台下键盘架，看台设收纳层。 （具有国家强制性3C认证标识）（台面另计） (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。（1900+2500）/3500\*700/300\*750/1050;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 24580 |  |  |  |
| 医用护士工作站 | 详见附件。 | ★（1）主材：采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，表面贴优质品牌防火板，符合防火要求。标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （2）封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）底座采用拉丝304#1.0mm不锈钢制作； （5）内部走线槽使用防火板，提高防火要求，主机柜，护理存储柜与站体主材一致，内部结构满足护士站工作要求配置 ★ (6)内部线槽设强弱电检修口，便于日常检修维护。每个工位配台下键盘架，看台设收纳层。（具有国家强制性3C认证标识） （台面另计） (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。（1775+530+6000）/5870\*700/300\*750/1050;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 45200 |  |  |  |
| 医用工作台 | 详见附件。 | ★（1）抽面、门板采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，贴优质品牌防火板，具有防火、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽，颜色待定；标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）地柜为双抽双掩门结构，抽板门板采用斜边一体拉手。 （5）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 (人造石面另计) (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。473150\*600\*750;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 47.315 | 2560 |  |  |  |
| 分类垃圾柜 | 详见附件。 | ★（1）柜体采用优质304不锈钢板，厚度为1.0mm； （2）柜体前面为不锈钢平开门，方便更换垃圾桶； （3）五金配件：采用优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质品牌三合一偏心连接件等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）垃圾投放口为脚踏式开启；（5）详细以图纸为准。73650\*500\*800;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 73.65 | 4600 |  |  |  |
| 拖把池 | 详见附件。 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）拖把池前面为不锈钢平开门，方便内部空间安装和检修；（3）池体内部配优质下水器，内置过滤盒；（4）拖把池配备普通单冷水龙头，水龙头高鹅颈样式；（5）配不锈钢拖把架。（6）详细以图纸为准。600\*600\*500;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 6 | 1800 |  |  |  |
| 医用操作地柜 | 详见附件。 | ★（1）抽面、门板采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，贴优质品牌防火板，具有防火、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽，颜色待定；标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）地柜为双抽双掩门结构，抽板门板采用斜边一体拉手。 （5）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。157945\*600\*850;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 157.945 | 2580 |  |  |  |
| 医用台上柜 | 详见附件。 | ★（1）采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，，贴优质品牌防火板，具有防火、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽，颜色待定；标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 139130\*320\*1200;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 139.13 | 2500 |  |  |  |
| 医用吊柜（轻质墙，加钢制承重背架） | 详见附件。 | ★（1）采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，贴优质品牌防火板，具有防火、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽，颜色待定；标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 3200\*320\*700;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 3.2 | 2815 |  |  |  |
| 医用鞋柜 | 详见附件。 | ★（1）侧板、门板、背板、底板，踢脚板采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层生态实木板基材，表面贴优质品牌防火板饰面，层板、顶板采用优质品牌国家标准E1级及以上25mm颗粒板，颜色待定，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； 标准符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 9846-2015《普通胶合板》 （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 (5)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。 900\*380\*2000;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 6 | 1600 |  |  |  |
| 清洗池/污洗池 | 详见附件。 | （★1）池体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）清洗池前面设有不锈钢平开门，方便内部设备安装和检修；（3）五金配件：采用优质品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准（4）池体内部配优质下水器，内置过滤盒；（5）清洗池配备单冷水龙头，水龙头高鹅颈样式；（6）详细以图纸为准。50425\*600\*800;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 50.425 | 3400 |  |  |  |
| 不锈钢分类垃圾柜 | 详见附件。 | ★（1）柜体采用优质304不锈钢板，厚度为1.0mm； （2）柜体前面为不锈钢平开门，方便更换垃圾桶； （3）五金配件：采用优质品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 ★（4）垃圾投放口为脚踏式开启；（5）详细以图纸为准。1500\*500\*800;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 6 | 3500 |  |  |  |
| 不锈钢储物/器械柜 | 详见附件。 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）柜门面板采用1.0mm厚PVC覆膜钢板制作，配暗拉手，带锁，颜色待定；（3）五金配件：采用优质品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）柜体分上下两层，各配两层可调层板；（5）详细以图纸为准。65360\*420\*1800;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 65.36 | 2950 |  |  |  |
| 医用护士工作站 | 详见附件。 | ★（1）主材：采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，表面贴优质品牌防火板，符合防火要求。标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （2）封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）底座采用拉丝304#1.0mm不锈钢制作； （5）内部走线槽使用防火板，提高防火要求，主机柜，护理存储柜与站体主材一致，内部结构满足护士站工作要求配置 ★ (6)内部线槽设强弱电检修口，便于日常检修维护。每个工位配台下键盘架，看台设收纳层。 （具有国家强制性3C认证标识） （台面另计） (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。（1800+8000+1800）/9200\*700/300\*750/1050;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 55600 |  |  |  |
| 不锈钢文件柜玻璃门工艺 | 详见附件。 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）柜门面板采用1.0mm厚PVC覆膜钢板制作，配暗拉手，带锁，颜色待定；（3）五金配件：采用优质品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）柜体分上下两层，各配两层可调层板；（5）详细以图纸为准。★(6)具有国家强制性3C认证标识900\*400\*1800;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 2 | 1900 |  |  |  |
| 医生护士工作站 | 详见附件。 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）左边配四个抽屉，面板采用PVC覆膜钢板加工，配专用导轨；采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件；开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （3）中间配电脑键盘抽板；（4）右边预留主机安放位置；★（5）柜内预留两个电源插座和一个网络插座；（具有国家强制性3C认证标识）（6）（台面另计）；（7）详细以图纸为准。(9)颜色待定。1200\*600\*850;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 13 | 2400 |  |  |  |
| 清洗池+拖把池 | 详见附件。 | ★（1）池体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）拖把池前面为不锈钢平开门，方便内部空间安装和检修；（3）池体内部配优质下水器，内置过滤盒；（4）拖把池配备普通单冷水龙头，水龙头高鹅颈样式，全铜材质，进水管为不锈钢软管；（5）配不锈钢拖把架。（6）详细以图纸为准。1200\*600\*500;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 2700 |  |  |  |
| 医用工作台1 | 详见附件。 | ★（1）台面、侧板采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层生态实木板基材，其余采用优质品牌E1级及以上25mm颗粒板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 (5)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。5330\*600\*750;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 5.33 | 1300 |  |  |  |
| 不锈钢矮柜 | 详见附件。 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）抽屉面板采用1.0mm厚PVC覆膜钢板加工，配专用导轨；采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件；开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （3）柜门面板采用PVC覆膜钢板加工，内置一层活动层板；（4）台面配一个不锈钢水槽，配普通鹅颈水龙头；（5）台面另计；（6）详细以图纸为准。35805\*600\*850;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 35.805 | 2500 |  |  |  |
| 不锈钢矮柜 | 详见附件。 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）抽屉面板采用PVC覆膜钢板加工，配专用导轨；采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件；开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （3）柜门面板采用PVC覆膜钢板加工，内置一层活动层板；（4）台面另计；（6）详细以图纸为准。86890\*600\*850;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 86.89 | 2580 |  |  |  |
| 不锈钢矮柜 | 详见附件。 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）抽屉面板采用PVC覆膜钢板加工，配专用导轨；采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件；开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （3）柜门面板采用PVC覆膜钢板加工，内置一层活动层板；（4）台面另计；（6）详细以图纸为准。3530\*320\*850;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 3.53 | 2480 |  |  |  |
| 不锈钢护士站 | 详见附件。 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）左边配四个抽屉，面板采用PVC覆膜钢板加工，配专用导轨；采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件；开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （3）中间配电脑键盘抽板；（4）右边预留主机安放位置；（5）柜内预留两个电源插座和一个网络插座；（具有国家强制性3C认证标识）（6）（台面另计）；（7）详细以图纸为准。(9)颜色待定。11110\*700\*850;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 11.11 | 4400 |  |  |  |
| 不锈钢台上柜 | 详见附件。 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）上部为对等平开门，柜门面板采用PVC覆膜钢板加工，内置一层活动层板；（3）下部为开放式储物格；（4）详细以图纸为准。26735\*350\*1400;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 26.735 | 2400 |  |  |  |
| 拖把池1 | 详见附件。 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）拖把池前面为不锈钢平开门，方便内部空间安装和检修；（3）池体内部配优质下水器，内置过滤盒；（4）拖把池配备普通单冷水龙头，水龙头高鹅颈样式；（5）配不锈钢拖把架；（6）详细以图纸为准；1200\*600\*500;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 2 | 3200 |  |  |  |
| 不锈钢护士站1 | 详见附件。 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）左边配四个抽屉，面板采用PVC覆膜钢板加工，配专用导轨；采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件；开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （3）中间配电脑键盘抽板；（4）右边预留主机安放位置；★（5）柜内预留两个电源插座和一个网络插座；（具有国家强制性3C认证标识）（6）（台面另计）；（7）详细以图纸为准。(9)颜色待定。18500\*600\*850;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 18.5 | 4100 |  |  |  |
| 不锈钢斜斗成药架 | 详见附件。 | ★（1）药架采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）详细以图纸为准。1960\*800\*1800;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 4299.4 |  |  |  |
| 无门药柜 | 详见附件。 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）柜体内部设五层固定层板；（3）详细以图纸为准。6370\*500\*1800;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 6.37 | 2600 |  |  |  |
| 医用护士工作站 | 详见附件。 | ★（1）主材：采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，表面贴优质品牌防火板，符合防火要求。标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （2）封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）底座采用拉丝304#1.0mm不锈钢制作； （5）内部走线槽使用防火板，提高防火要求，主机柜，护理存储柜与站体主材一致，内部结构满足护士站工作要求配置 ★ (6)内部线槽设强弱电检修口，便于日常检修维护。每个工位配台下键盘架，看台设收纳层。（具有国家强制性3C认证标识） （台面另计） (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。(1145+530+1625+4200+785+1035)\*700/300\*750/1050;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 52000 |  |  |  |
| 病房电视桌 | 详见附件。 | ★（1）台面、侧板、踢脚板采用优质品牌E1级及以上18mm多层生态实木板基材，其余采用优质品牌E1级及以上25mm颗粒板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 (5)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。1200\*420\*750;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 2 | 1850 |  |  |  |
| 不锈钢鞋柜 | 详见附件。 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）柜门面板采用PVC覆膜钢板制作，颜色待定；（3）柜体分四层，（4）详细以图纸为准；900\*400\*1800;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 2 | 3800 |  |  |  |
| 不锈钢吊柜 | 详见附件。 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）上部为对等平开门，柜门面板采用PVC覆膜钢板加工，内置一层活动层板；（3）详细以图纸为准。11520\*350\*1400;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 11.52 | 2400 |  |  |  |
| 不锈钢转角式护士站 | 详见附件。 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）左边配四个抽屉，面板采用PVC覆膜钢板加工，配专用导轨；采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件；开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （3）中间配电脑键盘抽板；（4）右边预留主机安放位置；★（5）柜内预留电源插座和网络插座；（6）（台面另计）；（7）详细以图纸为准。(9)颜色待定。（1300+785+1400）\*700\*850;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 21760 |  |  |  |
| 医用洗婴游泳柜 | 详见附件。 | （1）全龙骨采用1.2mm冷轧方管钢架支撑； ★（2）电脑调温及恒温控制系统保证水温恒定，避免婴儿惊吓。 （3）龙头采用婴儿专用洗浴龙头，恒温 ★（4）台面及洗婴盆：采用亚克力真空吸咐，外观靓丽、坚固耐用，完全符合婴儿游泳标准，完全舒适、科学美观 （5）采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件；开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （6）详细以图纸为准；（8710+3390）\*900\*850;（带6个洗婴盆） | 2 | 76800 |  |  |  |
| 医用婴儿抚触台 | 详见附件。 | ★（1）采用优质E1级多层生态实木夹板基材，喷优质品牌环保油漆，经三次底漆，三次面漆等6道工序烤漆而成，具有防火、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽，颜色待定；标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 （2）其余采用优质品牌E1级及以上25mm颗粒板； （3）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （4）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （5）配1件5公分西皮软包垫。 (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。2200\*1000\*850;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 2 | 14000 |  |  |  |
| 医用护士工作站 | 详见附件。 | ★（1）主材：采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，表面贴优质品牌防火板，符合防火要求。标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （2）封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）底座采用拉丝304#1.0mm不锈钢制作； （5）内部走线槽使用防火板，提高防火要求，主机柜，护理存储柜与站体主材一致，内部结构满足护士站工作要求配置 ★ (6)内部线槽设强弱电检修口，便于日常检修维护。每个工位配台下键盘架，看台设收纳层。 （具有国家强制性3C认证标识） （台面另计） (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。（3700+5300+1600）/3500\*700/300D\*750/1050;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 14 | 58650 |  |  |  |
| 医用储物柜1 | 详见附件。 | ★（1）侧板、门板、背板、底板采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层生态实木板基材，表面贴优质品牌防火板饰面，踢脚板，层板、顶板采用优质E1级25mm颗粒板，颜色待定，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； 标准符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 9846-2015《普通胶合板》 （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）所有板材均经过防虫防腐、防水处理。 (5)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。73500\*420\*2000;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 73.5 | 1650 |  |  |  |
| 医用工作台2 | 详见附件。 | ★（1）台面、侧板、踢脚板采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层生态实木板基材，其余采用优质品牌E1级25mm颗粒板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件； （4）所有板材均经过防虫防腐、防水处理。 (5)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。1740\*500\*750；含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 2 | 2300 |  |  |  |
| 医用工作台3 | 详见附件。 | ★（1）台面、侧板、踢脚板采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层生态实木板基材，其余采用优质品牌E1级25mm颗粒板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 (5)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。10345\*600\*750;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 10.345 | 1300 |  |  |  |
| 医用工作护士站 | 详见附件。 | ★（1）主材：采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，表面贴优质品牌防火板，符合防火要求。标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （2）封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）底座采用拉丝304#1.0mm不锈钢制作； （5）内部走线槽使用防火板，提高防火要求，主机柜，护理存储柜与站体主材一致，内部结构满足护士站工作要求配置 ★ (6)内部线槽设强弱电检修口，便于日常检修维护。每个工位配台下键盘架，看台设收纳层。 （台面另计） (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。2650/2650\*700/300\*750/1050;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 17522.7 |  |  |  |
| 医用级亚克力人造石台面（下台面） | 详见附件。 | ★采用优质品牌医用级复合亚克力台:符合GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》:要求：1）耐污染，2）抗刮伤，3）耐化学药品性：实体面材试样表面应无明显损失；一体成型，无缝拼接，复合医院感控要求。宽700；含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 579.415 | 1080 |  |  |  |
| 医用级亚克力人造石台面（上台面及立面） | 详见附件。 | ★采用优质品牌医用级复合亚克力台:符合GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》:要求：1）耐污染，2）抗刮伤，3）耐化学药品性：实体面材试样表面应无明显损失；一体成型，无缝拼接，复合医院感控要求。宽400；含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 191.16 | 650 |  |  |  |
| 护士站台立面不锈钢穿孔板 | 详见附件。 | （1）1.0mm厚304不锈钢穿孔装饰板，含制作、安装等 （2）含中心医院院徽图案冲孔（冲孔形状为中心医院院徽）；宽：880；含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 181.5 | 600 |  |  |  |
| 护士站台LED灯带 | 详见附件。 | （1）按LED灯、灯罩等；宽：880；含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 95.58 | 35 |  |  |  |
| 病房卫生间洗手柜 | 详见附件。 | （1）柜体采用优质电解钢板环氧树脂粉末喷涂，标准符合HG/T3950-2007《抗菌涂料》，材料厚度1.0mm（2）五金配件：采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件；开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准；(3)配玻璃镜；(4)不含台面、水池、水龙头、五金下水配件。含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 291 | 2065 |  |  |  |
| 护士站顶部灯箱 | 详见附件。 | （1）灯箱整体采用不燃板，中间为钢制龙骨，亚克力半透光软灯膜，内部为LED灯带，背部带检修门。宽：406；含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 237.64 | 520 |  |  |  |