|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 玻璃隔断 | m² | 37 | 780 | 28860 | 108断桥，2.0mm厚，内外喷涂白漆；5+20+5双层钢化真空玻璃 |
| 软帘 | m² | 5.28 | 130 | 686.4 | 防静电软帘 |
| 万象转角柱 | 支 | 1 | 640 | 640 | 2.0mm厚，内外喷涂白漆 |
| 天花顶上立柱 | M | 10 | 120 | 1200 | 60mm\*60mm\*2mm镀锌方管，钢板 、膨胀螺栓固定， |
| 吊顶修复 | 项 | 1 | 2400 | 2400 | 原顶切割开孔，石膏板，腻子、 墙漆修复 |
| 空调打孔 | 洞 | 1 | 300 | 300 | 600mm长，φ80mm孔 |
| 空调电源 | 项 | 1 | 1800 | 1800 | 6m²金杯低烟无卤电线，顶上线 管及墙面槽板，控制箱1个 |
| 空调外机基础 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 绿化清理、开挖、钢筋混凝土基 础1.2m\*0.6m\*0.5m |
| 脚手架费用 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 高度超2.4米 |
| 地面保护 | 项 | 1 | 600 | 600 |  |
| 垃圾清理 | 项 | 1 | 300 | 300 |  |
| 合计 | / | / | / | 38986.4 | / |
| 所有项目须符合国家质量检测、环保标准及产品出厂标准；负责全部产品的技术设计、运输、安装调试、售后服务、含税等费用；所有产品保修两年，以上价格为包干价(含税) |

**附件3：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **此处打断，拆框打包** **108转角9** | **0度** **-** **-** **90度**2190 |  |
|  | 6390 |  |
| 4200 ·885-2415006 |  | q30)F1钢化玻璃 5+18A+5 | F2钢化玻璃5+18A+ | F3钢化玻璃 5+18A+5 | F45+18A5 | 9F5锅化玻璃 5+18A+5 | 0 | :900 | :900 | d | 钢化技树生 上 号o | F7钢化玻璃 5+18A+5 | 90钢化玻璃召  |  | ·885.420006 |
|  | F9钢化玻璃 5+18A+5 | F10钢化玻璃 5+18A+5 | F11 518A5 | F125+18A+5 | F13钢化玻璃5+18A+5 |  | :885 | S88 | 一平于 | 钢化技按干于内乐 | F15璃5+18A+5 | 5+18A+5 钢化玻璃 |  |
|  | 吊聘；0 | F17钢化玻璃 5+18A+5-1407.5— | F18锅化玻璃 5+18A+51407.5-6390- | F19钢化玻璃 5+18A+5-1407.5- | F20钢化玻璃 5+18A+5-1422.5- | 4200:241524155220 | .4200比 f僻慌丧满十于260 | 吊脚；0—2190— | 5+184+5钢玻璃 400 | ·241 |
|  |
| —8800—窗台高度：0 | 南台高度：0 |
| **编号：** | **001** | **型号：** | **30面108系列2.0【63玻扇】厚断桥****窗纱一体** | **窗号码** |
| **颜色：** | **内白色/外白色** | **面积：** | **36.96** | **樘数：** | **1** |
| 工 |  |