附件4：

医院外墙亮化灯维修配件清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 备 注 |
| LED洗墙灯 | DC24V/3000K/24W/1M | 套 | 1 | 120.00 | 所有灯具按原有灯具的参数要求，为该项目非标定制。 |
| LED洗墙灯 | DC24V/3000K/24W/0.5M | 套 | 1 | 85.00 |
| LED洗墙灯 | DC24V/3000K/24W/0.3M | 套 | 1 | 78.00 |
| 线条灯 | DC24V/3000K/24W/1M | 套 | 1 | 86.00 |
| 线条灯 | DC24V/3000K/24W/0.5M | 套 | 1 | 70.00 |
| 线条灯 | DC24V/3000K/24W/0.3M | 套 | 1 | 65.00 |
| 投光灯 | AC220V/3000K/200W | 套 | 1 | 410.00 |
| 投光灯 | AC220V/3000K/100W | 套 | 1 | 173.00 |
| 防雨开关电源 | AC220/DC24V 400W | 台 | 1 | 103.00 |
| 电线电缆 | RVV3\*2.5 | 米 | 1 | 11.00 |
| 保护管 | PVC20 | 米 | 1 | 2.00 |
| 不锈钢地砖灯 | 尺寸：1000\*50\*60mm 功率/LED颗数：12W /48PCS 色温/控制方式：3000K/单色长亮 电压/配光角度：DC24V/110° 材质/光源芯片：不锈钢/晶元芯片 | 套 | 1 | 195.00 |